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Figura A. Esquema ilustrativos de las diferentes rutas para aprovechar el syngas obtenido de la gasificación. Tomada de Spath y Dayton.14
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Figura B. Relación entre el número de pirólisis y el número de Biot. Tomada de Cheng & Li.15
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Figura C. Diagrama de Van Krevelen que permite apreciar la evolución del proceso de pirólisis a diferentes temperaturas y materiales, mediante el cambio de la relación H/C y O/C. Tomada de Shao et al.16 
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